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ДО 

Джоди-1 ЕООД
(Бенефициент- наименование)

Гр. Сливен, бул. Бургаско шосе 55
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
 “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано производствено оборудване по обособени позиции”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

“__________________________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Обособена позиция 1:

	Изисквания и условия на

Джоди-1 ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
- Настилачна машина – 2 бр. 
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 

1. Възможност за напълно автоматичен или полуавтоматичен режим на работа

2. Наличие на микропроцесорно регулиране скоростта и хода на количката

3. Възможност за програмиране на начална и крайна точка

4. Възможност за програмиране на настил с постоянна дължина

5. Възможност за ръчно плавно управление

6. Наличие на стойка за развиване с устройство за бързо вдяване

7. Наличие на режещ агрегат за бързо отрязване на плата при еднопосочно настилане

8. Наличие на подвижен хващач

9. Наличие на платформа с място за оператора
Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Наличие на работна ширина не по-малко от 1680 мм
2. Наличие на максимална скорост на настилане не по-малко от 100 м/мин

3. Наличие на височина на настилане не по-малко от 150 мм
4. Възможност за максимално тегло на рулото плат не по-малко от 125 кг
5. Наличие на фотоклетка за автоматично изравняване на ивата
6. Наличие на енкодер за прецизно измерване скоростта и позицията на машината
7. Наличие на мин. 5 сензорни предпазни прекъсвача за бърз стоп за максимална безопасност
8. Наличие на фиксатори за плата при отрязване със защита против тръгване на ножа
9. Наличие на датчик за свършване на плата
- Настилачна маса без въздушна възглавница (40 метра) – 1 бр.
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Наличие на плот с PVC покритие

2. Наличие на добавено захранване с въздух

3. Наличие на 4 броя турбини за захранване с въздух

Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Наличие на основа на масата от стоманен профил
2. Възможност за удължаване на плота чрез прибавяне на сегменти
3. Наличие на ширина на масата не по-малко от 1850 мм.
- CNC Cutter Робот за автоматично кроене – 1 бр.
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Възможност за компютърно управление изцяло преведено на български език

2. Наличие на система за работа с cut (режещи) файлове от различни CAD системи

3. Възможност за изработване на различни видове клъцки

4. Наличие на пробивно-маркиращо устройство за отвори за горещо маркиране

5. Възможност за охлаждане на ножа

6. Наличие на интелигенция на ножа, която предотвратява огъването и следи за целостта му

7. Наличие на софтуер за конструиране, моделиране, градиране, изготвяне на маркер и файлове за кроене

8. Наличие на вертикален плотер с две печатащи глави и паркинг станция

9. Наличие на дигитайзер
Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Възможност за максимална височина на рязане след вакуумиране не по-малко от 80 мм
2. Възможност за максимална скорост на рязане не по-малко от 60 м/мин
3. Възможност за максимална скорост на позициониране не по-малко от 80 м/мин
4. Наличие на работна ширина не по-малко от 1700 мм
5. Наличие на дължина на работния прозорец не по-малко от 1700 мм
6. Наличие на дължина на отвеждащата лента не по-малко от 1500 мм
7. Наличие на лазер за напасване на успоредността на настила с кроячния капак
8. Възможност за диагностика на машината през интернет
9. Възможност за автоматично и/или механично регулиране силата на вакуума от оператора за работа с широк диапазон от материи
10. Наличие на честотен преобразувател на вакуум турбината

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Минимум 12 месеца гаранционна поддръжка.

Максимум 60 месеца гаранционна поддръжка.
*Изискванията за гаранционна поддръжка следва да бъдат представени в месеци.
Минимум 1 година извънгаранционна поддръжка.

Максимум 10 години извънгаранционна поддръжка.
*Изискванията за извънгаранционна поддръжка следва да бъдат представени в години.
Минимум 4 часа време за реакция при авария в рамките на гаранционния период с посещение на място от техническо лице.
Максимум 48 часа време за реакция при авария в рамките на гаранционния период с посещение на място от техническо лице.
*Изискванията за време за отстраняване на възникнал проблем следва да бъдат представени в часове.


	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: 
Да бъдат предоставени ръководство за експлоатация/ паспорт/ лиценз и техническа спецификация на български език, гаранционна карта.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти

Не е приложимо.

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Предоставяне на безплатно обучение на служители на „Джоди-1“ ЕООД за работа с оборудването.

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента. 
Не е приложимо

	
	

	Други: Не е приложимо


	
	


Обособена позиция 2:

	Изисквания и условия на

Джоди-1 ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

- Настилачна маса – 2бр.
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Наличие на участък без въздух с:

· наличие на дължина 2.000мм.

· наличие на ширина на масата 1.800мм

2. Наличие на участък с въздушна възглавница с:

-  наличие на отвори за въздух

-  наличие на ширина на масата 1.800мм

-  наличие на компресорна станция за 8м маса (по 3бр за всяка маса)

- наличие на стойка за подложна хартия (по 1бр за всяка маса)

Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Наличие на двулицев плот
2. Дебелина на плота не по-малко от 28 мм
3. Височина на масата не по-малко от 850 мм

- Настилачна количка – 2бр
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Възможност за зареждане на материала в щанга

2. Наличие на електронен контрол за следене края на настила по цялата му дължина

3. Наличие на енкодер за измерване и контрол на скоростта и позицията на машината

4. Наличие на подвижна задна клема за захващане на настила при зиг-заг настил

5. Наличие на повдигащи палци за инсталиране на количката

6. Наличие на силово захранване и захранване с въздух под налягане

7. Наличие на подвижна платформа за оператора с предпазни стопове и седалка

8. Наличие на устройство за отрязване

9. Наличие на устройство за зиг-заг настилане

Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Възможност за придвижване на количката с 4 колела

2. Възможност за честотно регулиране движението на количката

3. Възможност за плавно регулиране на скоростта за придвижване до стартовата точка на настила с помощта на потенциометър

4. Възможност за ръчно зареждане на материала в машината, подпомагано с въздушна струя

5. Наличие на работна ширина не по-малко от 1.600 мм
6. Възможност за максимална скорост не по-малко от 120 м/мин

7. Възможност за максимално тегло на топа плат не по-малко от 120 кг

8. Възможност за максимален  диаметър на топа плат не по-малко от 500 мм

- Робот за кроене – 1 бр.

Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Възможност за максимална височина на рязане 80мм след вакуумиране

2. Наличие на енергоспестяваща вакуум турбина с регулиране силата на вакуума и автоматичен стабилизатор с честотен контрол

3. Наличие на сменяемо задвижващо устройство за ножа

4. Наличие на самозаточващо устройство със самонастройващи се заточващи камъни с диамантено покритие

5. Наличие на нагреваемо шило

6. Наличие на работна ширина 1.800мм

7. Наличие на подвижна платформа за обслужване от кътера на две маси

Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Наличие на вградено устройство за почистване на четковия конвейр (с помощта на вакуум турбината)
2. Наличие на регулируемо смазване на задвижващия механизъм на ножа в зависимост от честотата на движение
3. Наличие на долен водач за стабилизиране на ножа (кроене без отклонение при ниски настили)
4. Наличие на дължина на прозореца на рязане не по-малко от 1.800 мм
5. Наличие на дължина на отвеждащия конвейр не по-малко от 1.850 мм
6. Наличие на обща дължина на кътера не по-малко от 4.640 мм


	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Минимум 12 месеца гаранционна поддръжка.

Максимум 60 месеца гаранционна поддръжка.
*Изискванията за гаранционна поддръжка следва да бъдат представени в месеци.
Минимум 1 година извънгаранционна поддръжка.

Максимум 10 години извънгаранционна поддръжка.
*Изискванията за извънгаранционна поддръжка следва да бъдат представени в години.
Минимум 4 часа време за реакция при авария в рамките на гаранционния период с посещение на място от техническо лице.
Максимум 48 часа време за реакция при авария в рамките на гаранционния период с посещение на място от техническо лице.
*Изискванията за време за отстраняване на възникнал проблем следва да бъдат представени в часове.


	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: 

Да бъдат предоставени ръководство за експлоатация/ паспорт/ лиценз и техническа спецификация на български език, гаранционна карта.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти.
Не е приложимо.

 
	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Предоставяне на безплатно обучение на служители на „Джоди-1“ ЕООД за работа с оборудването.

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента. 
Не е приложимо.


	
	

	Други: Не е приложимо.


	
	


Обособена позиция 3:

	Изисквания и условия на

Джоди-1 ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

- Машина за декоративен шев тип "ръчен " бод за работа с леки до тежки материали – 1бр.
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Възможност за инвертиране на шева

2. Възможност за автоматично отрязване на конеца

3. Възможност за настройване дължината на бода от 0.5-7мм

4. Наличие на приложение за лицеви шевове по детайли на якета

5. Възможност за полуход на иглата

6. Наличие на максимална скорост – 500 об/мин.
Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Възможност за максимална дължина на конеца върху барабана не по-малко от 100 см.

2. Възможност за максимално повдигане на крачето не по-малко от 8 мм
3. Наличие на локално осветление

- Автомат за пенсове, басти и плохи – 1бр.
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Възможност за програмиране на 8 вида пенсове, които да се ушиват последователно в цикъл

2. Възможност да се програмират различни форми на шевовете (прав,извит, под ъгъл), включително и тропоска

Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Наличие на “touch screen”( тъч скрийн) дисплей, с който се програмират дължината, дълбочината, формата, началната и крайна затяжка (начална затяжка – реверс, крайна – чрез сгъстяване на бодовете)
2. Дължина на пенса попада в интервала от 9 до 250 мм

3. Дълбочина на пенса попада в интервала от 3 до 30мм.

4. Дълбочина на плохата попада в интервала от 3 до 70 мм

5. Възможност за максимална скорост не по-малко от 4500 об/мин
- Автомат за изработване на джобове с една и две филетки, с или без капак – 1бр.
Минимално изискуеми технически характеристики (основание за допустимост на офертата): 
1. Наличие на директен сервомотор

2. Наличие на полу-суха глава

3. Възможност за вакуум на плота за точно позициониране на детайлите

4. Наличие на фиксатор за пенса

5. Наличие на щаплер за дълги детайли

6. Наличие на вакуум турбина за автономно захранване

7. Възможност за долен и иглен транспорт

8. Наличие на щипка за захващане торбата на джоба

Допълнителни технически изисквания, които подлежат на оценка: 
1. Наличие на междууиглово разстояние 12 мм
2. Наличие на ляв централен нож
3. Възможност за запаметяване на мин. 100 програми
4. Възможност за запаметяване на мин. 20 циклови програми
5. Възможност за максимални обороти не по-малко от 3.000 об/мин

6. Дължина на джоба попада в интервала от 18 до 220 мм

7. Минимална дължина на джоба, когато се използва ъглов нож не по-малко от 35 мм
8. Наличие на ширина на филетки не по-малко от 5,3 мм

9. Стъпката на бода попада в интервала от 2 до 3,4 мм

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Минимум 12 месеца гаранционна поддръжка.

Максимум 60 месеца гаранционна поддръжка.
*Изискванията за гаранционна поддръжка следва да бъдат представени в месеци.
Минимум 1 година извънгаранционна поддръжка.

Максимум 10 години извънгаранционна поддръжка.
*Изискванията за извънгаранционна поддръжка следва да бъдат представени в години.
Минимум 4 часа време за реакция при авария в рамките на гаранционния период с посещение на място от техническо лице.
Максимум 48 часа време за реакция при авария в рамките на гаранционния период с посещение на място от техническо лице.
*Изискванията за време за отстраняване на възникнал проблем следва да бъдат представени в часове.


	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: 

Да бъдат предоставени ръководство за експлоатация/ паспорт/ лиценз и техническа спецификация на български език, гаранционна карта.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти.
Не е приложимо.


	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Предоставяне на безплатно обучение на служители на „Джоди-1“ ЕООД за работа с оборудването.

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента. 
Не е приложимо.


	
	

	Други: Не е приложимо.


	
	


При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена
 на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)
За Обособена позиция 1: 

- 30 % авансово плащане при сключване на договор за доставка и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност; 

- 70 % балансово плащане след доставката и инсталацията на оборудването в базата на „Джоди-1“ ЕООД и след съставяне на приемно-предавателен протокол и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност. 

За Обособена позиция 2: 
- 50 % авансово плащане при сключване на договор за доставка и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност; 

- 40 % междинно плащане след доставката и инсталацията на оборудването в базата на „Джоди-1“ ЕООД и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност. 

- 10 % балансово плащане след пускане в експлоатация на оборудването и след съставяне на приемно-предавателен протокол и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност. 

За Обособена позиция 3: 

- 50 % авансово плащане при сключване на договор за доставка и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност; 

- 40 % междинно плащане след доставката и инсталацията на оборудването в базата на „Джоди-1“ ЕООД и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност. 

- 10 % балансово плащане след пускане в експлоатация на оборудването и след съставяне на приемно-предавателен протокол и представяне на фактура от доставчика за съответната стойност.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)
___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
� Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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